**14 Janeiro 2016**

2)a)

nr de operadores fica registado no atribute path.

Update-> rejeitar updates com certos operadores -> não entra na tabela de caminhamento

b) preferencial local: aumentar preferência local de rotas que aparecem de certo sitio com esse criterio

c)--

3)a)UPD- descobrir vizinhos abrir sessão

b) descobrir que routeres suportam mpls : Larfura de banda mpls + +extensões de trafego +

4a e b ) servidores sip & proxy para fazerers registo e de intermediário entre clientes

invite

Trying

Ringing

Ok